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KOD	TEXT
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Innehållsförteckning		Sid
		
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	2


[bookmark: _Toc378579121][bookmark: _Toc378743902][bookmark: _Toc162265447]PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

[bookmark: _Toc378743903][bookmark: _Toc162265448]PVB.2	Blandare
[bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.
Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.












[bookmark: _Toc162265449]PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

[bookmark: _Hlk179967696]BL 1	OPERATIONSblandare, FMM MEDICARE 150 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 

· Med spak på ovansidan för armbågsmanövrering
· Med extra greppvänliga vred
· Tryckbalanserad termostatblandare
· Säkerhetsspärr 38 °C
· Safe Touch, förhindrar varma beröringsytor på blandaren
· Utrustad med en funktion för att möjliggöra hetvattenspolning (termisk desinfektion)
· Lead Free (blyfri)
· Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
· OBS! Pipar beställes separat

	150 cc utl N	Art nr 32621500      	RSK 806 40 23
[bookmark: _Hlk161397946]
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