

[image: C:\Users\frra1\APPDATA\LOCAL\TEMP\wzea82\FMM_logo_negative_temp_web.jpg]Beskrivningstext enligt AMA	2026-05-08

KOD	TEXT

[bookmark: _Toc378579117][bookmark: _Toc378579211][bookmark: _Toc378579441][bookmark: _Toc378580197][bookmark: _Toc378744192][bookmark: _Toc227047519]Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.22	Badkarsblandare	2
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[bookmark: _Toc378743903][bookmark: _Toc227047521]PVB.2	Blandare
[bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.
Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
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BL 1	Badkarsblandare, FMM MEDICARE 160 cc

· Med ergonomiska vred
· Tryckbalanserad termostatblandare
· Med vridpipomkastare
· Säkerhetsspärr 38 °C
· Eco-stopp
· Safe Touch, förhindrar varma beröringsytor på blandaren
· Utrustad med en funktion för att möjliggöra hetvattenspolning (termisk desinfektion)
· Lead Free (blyfri)
· Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
· Flöde 3 bar 22,7 l/min

	
	160 cc		Art nr 32900000	RSK 824 51 17
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