## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc126845107)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc126845108)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc126845109)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc126845110)

[PVB.22 Badkarsblandare 14](#_Toc126845111)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 18](#_Toc126845112)

[PVB.24 Disklådsblandare 26](#_Toc126845113)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 37](#_Toc126845114)

[PVB.26 Tvättränneblandare 37](#_Toc126845115)

[PVB.27 Spolblandare 37](#_Toc126845116)

[ALTERNATIVT MATERIAL 37](#_Toc126845117)

[RH/Care anpassning: 37](#_Toc126845118)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1 X

Takduschpaket, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 8 liter för takdusch.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8683-0000, RSK 828 32 16

 160 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8683-0003, RSK 828 32 18

 150 c/c, Krom FMM nr. 8683-1500, RSK 828 32 19

 150 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8683-1503, RSK 828 32 21

BL 2 X

Takduschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Anslutning 40c/c, inlopp ned
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 8 liter för takdusch.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8687-0000, RSK 828 32 38

 160 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8687-0003, RSK 828 32 40

BL 3 X

Takduschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Anslutning 40c/c, inlopp upp
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 8 liter för takdusch.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 40 c/c, Krom FMM nr. 8693-0000, RSK 828 32 44

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8693-0003, RSK 828 32 46

BL 4 X

Takduschpaket, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassat flöde
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 6 l/min för handdusch och 6 liter för takdusch.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8683-1000, RSK xxx xx xx

 160 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8683-1003, RSK xxx xx xx

 150 c/c, Krom FMM nr. 8683-2500, RSK xxx xx xx

 150 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8683-2503, RSK xxx xx xx

BL 5 X

Duschpaket, FM Mattsson 9000XE

Säkerhetsblandare med duschset (inkl. schampohylla)

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8682-0000, RSK 828 32 28

 160 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8682-0003, RSK 828 32 30

 150 c/c, Krom FMM nr. 8682-1500, RSK 828 32 31

 150 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8682-1503, RSK 828 32 33

BL 6 X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Anslutning 40c/c, inlopp ned
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 40 c/c, Krom FMM nr. 8686-0000, RSK 828 32 34

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8686-0003, RSK 828 32 36

BL 7 X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Anslutning 40c/c, inlopp upp
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 40 c/c, Krom FMM nr. 8689-0000, RSK 828 32 41

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8689-0003, RSK 828 32 43

BL 8 X

Duschpaket, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassat flöde
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 6 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 160 c/c, Krom FMM nr. 8682-1000, RSK 828 32 59

 160 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8682-1003, RSK 828 32 60

 150 c/c, Krom FMM nr. 8682-2500, RSK 828 32 61

 150 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8682-2503, RSK 828 32 62

BL 9 X

Duschpaket, 40c/c, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassat flöde
* Anslutning 40c/c, inlopp ned
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 6 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 40 c/c, Krom FMM nr. 8682-1000, RSK 828 32 59

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8682-1003, RSK 828 32 60

BL 10 X

Duschpaket, 40c/c, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassat flöde
* Anslutning 40c/c, inlopp upp
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 6 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 40 c/c, Krom FMM nr. 8689-1000, RSK 828 32 65

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8689-1003, RSK 828 32 66

BL 10 X

Duschblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp ned, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8680-0000, RSK 835 15 51

 160 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8680-0003, RSK 835 15 53

 150 c/c, Krom FMM nr. 8680-1500, RSK 835 15 54

 150 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8680-1503, RSK 835 15 56

BL 11 X

Duschblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Anslutning 40c/c, inlopp ned
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp ned, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8685-0000, RSK 836 22 13

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8685-0003, RSK 836 22 15

BL 12 X

Duschblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Anslutning 40c/c, inlopp upp
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp ned, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8688-0000, RSK 836 22 17

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8688-0003, RSK 836 22 19

BL 13 X

Duschblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Anslutning 40c/c, vändbart blandarfäste
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Utlopp ned, anslutning, ½”
* Typgodkända backventiler.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8684-0000, RSK 835 15 59

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8684-0003, RSK 835 15 61

~~BL 14 X~~

~~Duschblandare, 150c/c inkl. excenterkopplingar, FM Mattsson 9000XE~~

~~Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:~~

* ~~Anslutning 150c/c inkl. exenterkopplingar inkl. ljuddämpare, excentrisk 8mm, G3/4” mot blandare, G1/2” mot vägg,~~
* ~~Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.~~
* ~~Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.~~
* ~~Hetvattenspärr~~
* ~~Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.~~
* ~~Utlopp ned, anslutning, ½”~~
* ~~Typgodkända backventiler.~~

 ~~150 c/c, Krom FMM nr. 8680-7500, RSK 835 15 57~~

DS 1 X

Duschset, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8670-0000, RSK 832 04 00

 Borstad Krom FMM nr. 8670-0003, RSK 832 04 02

DS 2 X

Duschset Vaska, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Väggfäste för montage på 40c/c utanpåliggande rör
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8671-0000, RSK 832 04 03

 Borstad Krom FMM nr. 8671-0003, RSK 832 04 05

DS 3 X

Duschsats, FM Mattsson 9000XE

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Väggfäste med väggtätning.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8672-0000, RSK 832 03 97

 Borstad Krom FMM nr. 8672-0003, RSK 832 03 99

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. S600089, RSK 826 70 12

##### PVB.22 Badkarsblandare

BL 15 X

Badkarsblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 160 c/c, Krom FMM nr. 8690-0000, RSK 836 22 20

 160 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8690-0003, RSK 836 22 22

 150 c/c, Krom FMM nr. 8690-1500, RSK 836 22 23

 150 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8690-1500, RSK 836 22 25

BL 16 X

Badkarsblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Anslutning 40c/c, inlopp ned
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8695-0000, RSK 836 22 29

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8695-0003, RSK 836 22 31

BL 17 X

Badkarsblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Anslutning 40c/c, inlopp upp
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8697-0000, RSK 836 22 32

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8697-0003, RSK 836 22 34

BL 18 X

Badkarsblandare, 40c/c vändbart blandarfäste, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Anslutning 40c/c vändbart blandarfäste
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Vridpipomkastare
* Keramisk tätning.
* Typgodkända backventiler.
* Utlopp ned, G1/2.

 40 c/c, Krom FMM nr. 8694-0000, RSK 836 22 26

 40 c/c, Borstad Krom FMM nr. 8694-0003, RSK 836 22 28

DS 1 X

Duschset, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8670-0000, RSK 832 04 00

 Borstad Krom FMM nr. 8670-0003, RSK 832 04 02

DS 2 X

Duschset Vaska, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Väggfäste för montage på 40c/c utanpåliggande rör
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Duschstång med väggtätning.
* Tvålhylla
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8671-0000, RSK 832 04 03

 Borstad Krom FMM nr. 8671-0003, RSK 832 04 05

DS 3 X

Duschsats, FM Mattsson 9000XE

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Väggfäste med väggtätning.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

 Krom FMM nr. 8672-0000, RSK 832 03 97

 Borstad Krom FMM nr. 8672-0003, RSK 832 03 99

**Blandarfäste :**

BF 1 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600027, RSK 826 52 27

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600033, RSK 826 52 62

 Krom, D: Ø16 FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3 X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600031, RSK 826 52 60

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4 X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

 Krom, D: Ø12 FMM nr S600037, RSK 826 52 66

 Krom, D: Ø15 FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

 Rostfritt FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6 X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

 Krom FMM nr. S600089, RSK 826 70 12

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 21 X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360
* Push-down ventil i metall, för handfat med bräddavlopp

 Krom FMM nr. 8653-5010, RSK 827 89 75

 Borstad Krom FMM nr. 8653-5013, RSK 827 89 77

BL 22 X

Tvättställsblandare inkl. silpluggsventil, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360
* Silpluggsventil, kombinerad silventil och pluggventil för bräddavlopp. Överdel i mässing och underdel i vit plast

 Krom FMM nr. 8653-0010, RSK 827 89 72

 Borstad Krom FMM nr. 8653-0013, RSK 827 89 74

BL 23 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)

* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

 Krom FMM nr. 8650-0010, RSK 827 89 57

 Borstad Krom FMM nr. 8650-0013, RSK 827 89 59

BL 24 X

Tvättställsblandare, kortare anslutningsslangar, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=260

 Krom FMM nr. 8650-0010, RSK 827 89 57

 Borstad Krom FMM nr. 8650-0013, RSK 827 89 59

BL 25 X

Tvättställsblandare, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassad, flöde 3,3 & 1,8 liter/minut
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Lead Free (blyfri)
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

 3,3 /min,Krom FMM nr. 8650-7310, RSK 827 89 69

 3,3 l/min, Borstad Krom FMM nr. 8650-7313, RSK 827 89 71

 1,8 /min,Krom FMM nr. 8650-7110, RSK 827 56 30

1,8 l/min, Borstad Krom FMM nr. 8650-7113, RSK 827 56 31

BL 26 X

Tvättställsblandare, med handdusch, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360
* Självstängande handdusch inkl. vägghållare

 Krom FMM nr. 8657-0010, RSK 827 89 78

BL 27 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

 Krom FMM nr. 8650-4010, RSK 827 89 63

BL 28 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE care LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 164mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 1,7 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

 Krom FMM nr. 8650-4110, RSK 827 56 91

BL 29 X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE care LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 3 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

 Krom FMM nr. 8650-4310, RSK 827 56 92

-------------------------------------------------------

#####

##### PVB.24 Disklådsblandare

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”rak pip”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)

* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8610-0010, RSK 831 16 09

 Borstad krom FMM nr. 8610-0013, RSK 831 16 11

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”rak pip” dm avst

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8611-0010, RSK 831 16 13

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”rak pip” EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)

* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8612-0010, RSK 831 16 16

 Borstad krom FMM nr. 8612-0013, RSK 831 16 18

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8600-0010, RSK 831 15 74

 Borstad krom FMM nr. 8600-0013, RSK 831 17 82

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8600-7010, RSK 831 15 90

 Borstad krom FMM nr. 8600-7013, RSK 831 15 92

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8600-7010, RSK 831 15 90

 Borstad krom FMM nr. 8600-7013, RSK 831 15 92

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 3,1 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8600-7410, RSK 831 20 08

 Borstad krom FMM nr. 8600-7413, RSK 831 20 10

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8600-0010, RSK 831 15 74

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” Care EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)

* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8602-4010, RSK 831 17 16

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” Care DM avst

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8601-4010, RSK 831 16 02

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8601-0010, RSK 831 15 93

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8601-7010, RSK 831 16 05

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 3,1 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8601-7410, RSK 831 12 11

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8602-0010, RSK 831 15 96

 Borstad krom FMM nr. 8602-0013, RSK 831 15 98

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” EDMA LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Lead Free (blyfri)
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8602-7010, RSK 831 15 94

 Borstad krom FMM nr. 8602-7013, RSK 831 16 00

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” EDMA LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Lead Free (blyfri)
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 3,1 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8602-7410, RSK 831 20 12

 Borstad krom FMM nr. 8602-7413, RSK 831 20 14

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst ledbar

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Lead Free (blyfri)
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Ledbar strålsamlare
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8601-3010, RSK 831 15 99

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”flexi”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Lead Free (blyfri)
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8613-0010, RSK 831 16 19

 Borstad krom FMM nr. 8613-0013, RSK 831 16 21

BL 27 X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”flexi”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Lead Free (blyfri)
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
* Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
* Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8614-0010, RSK 831 16 22

 Borstad krom FMM nr. 8614-0013, RSK 831 16 24

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

BL 27 X

Tvättreänneblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass B
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Lead Free (blyfri)
* Fast, eller fullt svängbar pip
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

 Krom FMM nr. 8618-0010, RSK 844 70 00

##### PVB.27 Spolblandare

BL 27 X

Spolblandare, FM Mattsson 9000XE med pip

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Typgodkända backventiler i inloppen
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Lead Free (blyfri)
* Pip med omkastarfunktion
* Slanganslutning ner ½”
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Anslutning 160c/c
* Vakuumventil
* Ljudklass 1
* Skyddsmodul HD

 Krom FMM nr. 8641-0000, RSK 824 80 00

BL 27 X

Spolblandare, FM Mattsson 9000XE utan pip

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Typgodkända backventiler i inloppen
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Lead Free (blyfri)
* Slanganslutning ner ½”
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Anslutning 160c/c
* Vakuumventil
* Ljudklass 1
* Skyddsmodul HD

 Krom FMM nr. 8640-0000, RSK 824 81 63

### ALTERNATIVT MATERIAL

####  RH/Care anpassning:

Care-kit för FMM 9000XE ettgreppsblandare.

Svart FMM nr. S600106, RSK 829 70 01

Care-vingar för FMM 9000XE säkerhetsblandare.

Svart FMM nr. S600105, RSK 843 97 13