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[bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.
Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
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[bookmark: _Hlk179967696]BL 1	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, FMM MEDICARE TRONIC WMS
NÄTDRIFT

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 

· Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde vid 2–6 bar,                   ställbar vinkel 5-25º
· Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring, lekande G3/8
· Hygienisk design med minimerade delningslinjer
· WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
· Hygienspolningsfunktion för att minimera uppkomsten av bakterier i vattensystemet
· Mjukstängande magnetventil
· Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
· Framspolningsfunktion
· Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
· Kan genomspolas med hetvatten för Sanering av legionella
· IP-klass sensor: IP67
· Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
· Miljövänliga material, bly- och nickelfri
· Temperaturvred kan demonteras och ersättas med ett medföljande lock
· Vid nätdrift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128
· Hålmått Ø33,5–37 mm
· Programmering av:
- Spoltidsbegränsning
- Framspolningstid
- Hygienspolning, intervall och spoltid
- Maxtemperaturstopp
- Initiering av termisk desinfektion
· Utökade funktioner med Tronic WMS:
- Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
- Loggning av alla händelser
- Larmhantering via SMS eller e-post
- Dokumentation och rapportfunktion
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