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Innehållsförteckning		Sid
		
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	2


[bookmark: _Toc378579121][bookmark: _Toc378743902][bookmark: _Toc162265447]PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

[bookmark: _Toc378743903][bookmark: _Toc162265448]PVB.2	Blandare
[bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.
Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.












[bookmark: _Toc162265449]PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

[bookmark: _Hlk179967696]BL 1	Duschblandare, FMM MEDICARE 160 cc
MED SPAK

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 

· Med lång spak för att justera vattenflödet
· Ergonomisk duschblandare med reglage som är lätta att greppa och manövrera
· Utlopp ned
· Tryckbalanserad termostatblandare
· Säkerhetsspärr 38 °C
· Safe Touch, förhindrar varma beröringsytor på blandaren
· Utrustad med en funktion för att möjliggöra hetvattenspolning (termisk desinfektion)
· Lead Free (blyfri)
· Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
· Flöde 3 bar 20 l/min

	150 cc utl N	Art nr 32805500      	RSK 835 04 21



[image: ]
[bookmark: _Hlk161397946]


4

2

image1.png




image2.jpeg
FM Mattsson




