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KOD	TEXT

[bookmark: _Toc378579117][bookmark: _Toc378579211][bookmark: _Toc378579441][bookmark: _Toc378580197][bookmark: _Toc378744192][bookmark: _Toc162265446]
Innehållsförteckning		Sid
		
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.24	Köksblandare	2


[bookmark: _Toc378579121][bookmark: _Toc378743902][bookmark: _Toc162265447]PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

[bookmark: _Toc378743903][bookmark: _Toc162265448]PVB.2	Blandare
[bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.
Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.












[bookmark: _Toc162265449]PVB.24	Köksblandare

[bookmark: _Hlk179967696]BL 1	KÖKSBLANDARE/ TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
	FMM 9000XE CARE 150 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 

· Kallstart
· Mjukstängande med keramisk avstängning
· Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
· Spak: 185 mm
· Lead Free (blyfri)
· OBS! Får ej användas tillsammans med självstängande handdusch
· OBS! Pipar beställes separat

	150 cc	Art nr 86304500     	RSK 831 24 43

[bookmark: _Hlk161397946]
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