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KOD	TEXT

[bookmark: _Toc378579117][bookmark: _Toc378579211][bookmark: _Toc378579441][bookmark: _Toc378580197][bookmark: _Toc378744192][bookmark: _Toc162265446]
Innehållsförteckning		Sid
		
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.24	Köksblandare	2


[bookmark: _Toc378579121][bookmark: _Toc378743902][bookmark: _Toc162265447]PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

[bookmark: _Toc378743903][bookmark: _Toc162265448]PVB.2	Blandare
[bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.
Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.












[bookmark: _Toc162265449]PVB.24	Köksblandare

[bookmark: _Hlk179967696]BL 1	KÖKSBLANDARE, FMM 9000XE CARE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 

· Kallstartsfunktion
· Mjukstängande med keramisk avstängning
· Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
· Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
· Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
· Anslutning Cu-rör Ø10 mm
· Lead Free (blyfri)
· Hålmått Ø34-37 mm
· Spak: 165 mm
· Skyddsmodul AA avser utloppspip
· Flöde 3 bar 6,0 l/min

	Krom	Art nr 86004900      	RSK 831 24 34

[bookmark: _Hlk161397946]
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